**Прилог 2**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације и законској регулативи по којој се изводе радови ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )**

За реализацију мера енергетске санације, уколико је овим прилогом предвиђено, потребно је у оквиру пријаве доставити понуду за израду техничке документације наведене у наставку:

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената**

**термичког омотача**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према техничком опису и попису радова на инвестиционом одржавању;

**2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих**

**делова термичког омотача према негрејаном простору.**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према техничком опису и попису радова на инвестиционом одржавању;

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

За ову меру није потребна израда техничке документације;

**4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас,**

За ову меру није потребна израда техничке документације;

**5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ)**

**ефикаснијим котлом на биомасу**

За ову меру није потребна израда техничке документације;

**6) уградња топлотних пумпи.**

Ова мера се реализује на основу решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према (ИДП) Идејном пројекту;

**7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег**

**прибора.**

За ову меру није потребна израда техничке документације;

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему**

**потрошне топле воде.**

За ову меру није потребна израда техничке документације;